第一步：
1.把 U 盘格式化成 FAT32 格式
2.把【2S-Shell-EC-20240526】文件包里的所有资料拷贝到 U 盘根目录
3.把 U 盘插入到需要刷 EC 的机器上开机，接上键盘
4.然后开机，点按键盘 F7
5.进入 SETUP 界面，选择 U 盘启动后会自动烧录
6.烧录成功后关机在开机就可以了（更新 EC 后必须关机）

第二步：
1.完成上述第一步后开机
2.双击运行【2S-FLASH-20240526.exe】即可