# EC 功能说明：

1. 实现旁路供电功能。

# 通过 U 盘刷机 EC 使用方法：

1. 准备一个 FAT32 格式的 U 盘。

2. 下载 EC 文件压缩包，解压后将文件放到 U 盘根目录目录。



3. 刷机有风险，一定要插上电源操作，不然可能导致掌机无法开机。

4. 关机并开机，按 F7 进入引导菜单，选择从 FAT32 磁盘启动后，会自动运行脚本。偶尔会遇到黑屏重启，重试下即可。