# BIOS 功能说明：

1. 修复部分 D3D11 游戏性能低的问题。

2. 新增 BIOS 界面下，切换内存频率 7500MHz / 6400MHz。

3. 修复无法调节显存大小。

# 在 windows 下安装 BIOS 方法：

1. 首先，将设备插入电源线并充电；

2. 右键以管理员身份运行 [01-start.bat] 文件；

3. 设备将会更新 BIOS（在此期间无需操作，刷写完成后会自动关机）；

4. 设备关机后等待 3 分钟以上，然后按下电源按钮开机（刷写完成后，首次启动时间会较长，玩家们不必担心）；

5. 进入 Windows 界面后，刷写就已经完成了！

# EC 功能说明：

1. 配合 BIOS 实现功能关闭副屏等功能。

# 通过 U 盘刷机 EC 使用方法：

1. 准备一个 FAT32 格式的 U 盘。

2. 下载 EC 文件压缩包，解压后将文件放到 U 盘根目录目录。



3. 刷机有风险，一定要插上电源操作，不然可能导致掌机无法开机。

4. 关机并开机，按 F7 进入引导菜单，选择从 FAT32 磁盘启动后，会自动运行脚本。偶尔会遇到黑屏重启，重试下即可。